包一：
本项目包括2项内容，分别为元亨办公区一层闸机设备升级改造、以及我行各总行各办公区增加监控、门禁等设备。具体内容如下：
1.元亨办公区一层闸机设备升级改造
本次更换元亨办公区一层闸机设备，并将闸机通道由原4通道增至5通道（含4个人员通道与1个专用货物通道），由于尺寸限制，闸机设备需使用超薄机身，具体尺寸以实地测量为准。具体采购需求如下：
	序号
	设备名称
	品牌
	单位
	数量
	说明

	1
	闸机（左）
	国产
	台
	1
	设备及施工

	2
	闸机（中）
	国产
	台
	4
	设备及施工

	3
	闸机（右）
	国产
	台
	1
	设备及施工

	4
	摆臂
	国产
	个
	8
	设备及施工

	5
	摆臂
	国产
	个
	2
	设备及施工

	6
	遥控器
	国产
	个
	1
	设备及施工

	7
	7寸人脸一体机
	国产
	台
	10
	设备及施工

	8
	人脸一体机支架
	国产
	个
	10
	设备及施工

	9
	人脸一体机遮阳罩
	国产
	个
	10
	设备及施工

	10
	不锈钢立柱
	国产
	个
	6
	设备及施工

	11
	亚克力挡板
	国产
	个
	4
	设备及施工


2.总行办公区增加监控、门禁等设备
元亨办公区的B3层的东西侧门、1层的南侧通往咖啡厅和东侧收发室的出入口、3层的2个通往平台的出入口及23层的平台出入口等位置安装双向人脸识别门禁设备。
在元亨办公区 801室安装1个摄像头，1102室安装1个摄像头；901室安装1个摄像头和1台人脸识别设备；在安贞办公区701室安装1台人脸识别设备，10层安装4个摄像头，B3档案库加装1个摄像头；华普5层新办公区安装人脸识别设备和监控设备，保证该办公区域监控画面全覆盖；月坛地下车库B2、B3、B4、B5层货梯厅原刷卡门禁（进出双向，每层2个，共计8个）更换为人脸识别设备。
中金新办公区生产区出入口需要安装闸机设备，控制人员进出，并在办公区中增加监控设备，保证该办公区域监控画面全覆盖。计划将空港南楼拆除的闸机移至中金办公区利旧使用，无需购置设备。
采购以上需求的部分设备、线材、辅料及施工服务。具体采购需求如下：
	序号
	设备名称
	品牌
	单位
	数量
	说明

	1
	7寸人脸一体机
	海康
	台
	14
	设备及施工

	2
	7寸人脸一体机
	大华
	台
	14
	设备及施工

	3
	双门门禁控制器
	国产
	台
	3
	设备及施工

	4
	四门门禁控制器
	国产
	台
	1
	设备及施工

	5
	电磁锁
	国产
	个
	18
	设备及施工

	6
	玻璃破碎
	国产
	个
	11
	设备及施工

	7
	开门按钮
	国产
	个
	4
	设备及施工

	8
	门禁电源30A
	国产
	个
	4
	设备及施工

	9
	网络录像机
	甲供
	台
	2
	施工服务

	10
	网络半球摄像机
	甲供
	台
	[bookmark: _GoBack]32
	施工服务

	11
	拾音器
	甲供
	个
	30
	施工服务

	12
	硬盘
	甲供
	块
	8
	施工服务

	13
	闸机移机施工
	甲供
	个
	2
	施工服务

	14
	人脸一体机移机施工
	甲供
	台
	7
	施工服务

	15
	网线
	国产
	米
	6950
	材料及施工

	16
	电源线
	国产
	米
	6950
	材料及施工

	17
	信号线
	国产
	米
	500
	材料及施工

	18
	闸机电缆线
	国产
	米
	50
	材料及施工

	19
	辅料
	国产
	米
	1
	项



本项目服务要求免费质保1年，质保主要要求包括保修期内7*24小时技术支持服务，上门故障维修，提供原厂备件更换，巡检等。

